**南昌市中心医院（瑶湖分院）阴道分泌物全自动检测**

**分析仪调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 阴道分泌物全自动检测分析仪 | 1、检测项目  五项联检：NAG（β-氨基半乳糖苷酶）、SNA（唾液酸苷酶）、LE（白细胞酯酶）、H2O2（过氧化氢浓度）、pH值（酸碱度），可区分细菌性、霉菌性、滴虫性阴道炎。  2、检测速度与容量  速度：支持15分钟完成20个样本检测，支持1-20个样本随到随检。  批量处理：支持每小时可完成60个样本检测。  3、温度控制  温育模块温度精度：±0.5℃，波动度≤±0.5%，确保反应稳定性。  3、自动化与智能化功能  （1）全流程自动化；  实现自动加样、温育、判读、打印报告，减少人工干预误差。  （2）信息化管理  存储容量：≥1000个病例数据，支持与医院LIS/HIS系统联网，实现数据共享和标准化管理。  4、操作界面：配备显示屏和智能提示功能，支持结果查询、编辑、输出。  5、灵活性与扩展性  检测项目可自由组合，支持急诊样本插入检测。  6、其他关键参数  输入功率：≤150W |