**南昌市中心医院（瑶湖分院）水浴箱调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 水浴箱 | 1.规格和内胆材质：双列六孔，适用于多样品同时处理。一体成型不锈钢，耐腐蚀且耐用。2.温控性能温控范围：室温至100℃，覆盖常见实验需求。温度波动：±0.5℃显示方式：OLED显示屏定时功能：定时功能，可预设工作时间。3.结构与容量容量：≥20L净重：便于实验室移动。4.安全与功能安全防护：支持超温中文报警及防干烧功能，保障使用安全。适用场景：适用于生物、医学、化学实验室的恒温加热、蒸馏、浸渍等操作。 |