南昌市中心医院（瑶湖分院）立式灭菌器调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 立式灭菌器 | 1.控制方式：采用微电脑智能化全自动控制，液晶文本显示。  2.控制模式：外置水箱收集废水，灭菌蒸汽无外排。  3.具备功能：设有液体培养基灭菌，保温，溶解保温，废弃物，器械器皿等灭菌程序，灭菌，排气全过程自动运行。  4.灭菌室容积：≥50升  5.能设定灭菌时间,灭菌结束发出声音信号  6.快开门安全联锁装置，自涨密封，装有保温隔热门罩  7.安全保护装置  （1）超温自动保护装置：超过设定温度，自动切断加热电源  （2）装有门安全连锁装置  （3）低水位报警：低水位时能自动切断电源，自动报警  （4）漏电保护：有漏电保护装置  （5）安全阀：超过安全阀压力,自动泄压 |