产品技术要求
	序号
	名称
	技术参数要求
	数量

	1
	双热开水器
	1、出水：二龙头（双开水），冷热水龙头：采用无铅材质，铅的增加量≤0.001mg/kg（提供产品制造商送检的龙头检测报告复印件）
2、电源：380V/50Hz；额定功率：≤6000W；
3、不锈钢水胆容积：≥80L；（以卫生许可批件为佐证，原件备查）；
4、内胆采用食品级不锈钢材质（提供检测机构出具地具有CMA认证的有效检测报告扫描件）；
[bookmark: _GoBack]5、有故障提示报警功能，出现异常状况或故障，微电脑智能检测，判断故障原因，及时转入安全防护模式，并显示故障代码，保证使用安全。
6、出水嘴水口距接水槽距离≥400mm，满足不同容器的取水需求；
7、出水水嘴具有防溅防尘设计，接水水槽具有防溅水设计；（提供对应型号产品由国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的有效检测报告复印件，原件备查）
8、整机安全性要求：低水位防干烧功能、超温安全检测功能、漏电保护功能、漏水保护功能、防开盖设计功能。
9、整机具有定时开关机功能，检测设备包含每日三个时段共六组可选时控，通过设定开机日参数和停机日参数设定实现一周内的自动开关机功能。
10、具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件。
11、采用低位温控、层流步进加热技术杜绝“千沸水”和“阴阳水”，保证出水即开水。
	



