南昌市中心医院（瑶湖分院）13包设备
调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	






1、钬激光碎石机

	1、可搭配多种规格光纤可选。
[bookmark: _GoBack]2、主机质保≥5年。
3、激光治疗机可靠性高：连续工作8小时。
4、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。
5、具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%
6、工作激光输出波长：2100nm±100nm。
7、搭配内径550μm光纤输出最大功率：≥90W。
8、激光耦合效率≥90%。
9、控制方式：≥8英寸全触摸彩色控制屏。
10、专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。
11、电源：AC220V/50Hz。
12、额定输入功率，≤5.0KVA。
13、冷却系统：内置压缩机制冷。
配置清单
	序号
	品名
	数量
	单位

	1
	Ho:YAG激光治疗机主机
	1
	台

	2
	脚踏开关
	1
	套

	3
	Ho:YAG激光治疗机附件光纤
	1
	根

	4
	Ho:YAG激光治疗机附件光纤
	1
	根

	5
	光纤剥离器
	1
	把

	6
	光纤切割笔
	1
	把

	7
	手持光纤端面检验仪
	1
	个

	8
	激光防护镜
	1
	副

	9
	使用说明书（电子版）
	1
	份

	10
	保修卡
	1
	份

	11
	合格证
	1
	份






以上设备要求质保期≥5年，使用年限≥8年

