南昌市中心医院（瑶湖分院）电解质分析仪调研需求

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 电解质分析仪 | 1.检测项目：至少包括K、NA、CL项目2.无需分装样品，直接测量；智能吸样针液面检测；封闭式试剂包3.降低生物污染的风险，符合环保要求；免维护电极，可长期储存；自动一点及两点定标，附加人工定标功能，斜率和均差双参数校正，确保线性和准确性；自动进样盘提供急诊测试位，质控测试位及样品测试位4.高、中、低值质控线性调整功能；设备使用有效期内提供免费维保。 |