**南昌市中心医院（瑶湖分院）特定蛋白仪**

**调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 特定蛋白仪 | 1.方法学：散射比浊法；2.检测样本：血清、血浆、尿液、脑脊液；3.样本管：具有原始管上样功能，选系统条形码功能；4.检测速度：测试速度≥200测试/小时5.样本稀释：具有较大的样本稀释范围，从1:1可至1:60,000以上6.稀释杯：≥260个7.反应杯：≥60个8.检测项目：≥60项9.光源：发光二级管10.检测波长：840±25nm11.探测器：硅光电二极管12.抗原过量检测：具有抗原过量检测稀释功能，能有效的排出假阴性结果13.操作及保养：操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机 |