**南昌市中心医院（瑶湖分院）床旁血气分析仪（急诊科）**

**调研需求**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购品目 | 需求 |
| 床旁血气分析仪 | 1.进样方式：自动平行进样 2.测试时间：从吸样完成到显示结果≤40秒3.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、 Hct、Lac、Glu，一张测试卡出10项直测参数，并提供酸碱平衡图4.需提供仅开展基础血气三项PH、PO2、PCO2检测卡和电解质Na＋、K＋，CL-,Ca++四项检测卡5.测试卡：单人份设计，独立包装，4-30℃常温保存，即取即用，效期半年以上6.消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24小时待机无消耗7.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作8.内置高容量充电电池，待机时间≥6h或可连续测量样本数≥50个9.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机。 |